원전 방폐장 안전성 확보를 위한 경주시민연대

논평 (총 2매)

신월성1호기 연이어 제어봉 제어계통 고장!

설계결함 의심, 가동중단 및 정밀 안전진단 필요

신월성1호기가 오늘 오전 7시44분 제어봉 제어계통 고장으로 원자로가 갑자기 멈추는 사고가 발생했다. 2012년 1월 7일 최초임계 이후 벌써 5번째 원자로 정지사고가 발생했고, 작년 7월31일 상업운전 이후 2번째 정지사고가 발생했다.

짧은 기간에 5번의 사고도 큰 문제지만 사고유형이 더욱 우려를 자아내고 있다. 상업운전 후 2번의 연이은 사고가 모두 제어봉 제어계통 고장으로 발생했다. 제어봉 제어계통은 자동차의 브레이크와 같은 역할을 하는 것으로 원전 안전의 핵심을 이룬다.

우리는 이번 사고가 단순한 고장이 아니라 신월성1호기의 설계결함이 아닌지 의심된다. 매일경제신문 2월24일 보도에 따르면, 10년간(2002년~2012년) 원전 고장정지 원인을 제작결함 24%, 설계오류 16%, 시공불량 9% 등으로 한수원은 밝히고 있다. 이런 통계에 비춰본다면 신월성1호기의 계속되는 제어봉 제어계통 고장도 제작결함 또는 설계오류로 판단할 수밖에 없다. 한수원은 신월성1호기의 무리한 재가동을 중단하고 고장 원인에 대한 정밀 안전진단을 통해 설계결함 여부를 밝혀야 할 것이다.  끝.

2013. 4. 23.

경주핵안전연대

김윤근, 이상기, 정덕희, 조관제

□문의: 이상홍 사무국장 010-4660-1409

□첨부자료: 신월성1호기 고장 일지

참고: 신월성1호기 고장, 정지 일지

2012-01-07	최초임계
2012-02-02	고장	증기발생기 수위 높아져 원자로 자동정지
2012-03-27	고장	냉각재 펌프 정지로 인한 원자로 자동정지
2012-06-17	고장	터빈출력 신호이상으로 터빈발전기 자동정지
2012-07-31	상업운전
2012-08-19	고장	제어봉 제어계통 고장으로 원자로 자동정지
2012-12-29	정비	터빈제어실 정비, 발전 중단
2013-04-23	고장	제어봉 제어계통 고장으로 원자로 자동정지